### ZAPOSLITEV – 2.cT – PBS- 21.10.2025

**Dijaki v zvezke prepišejo snov, ki jo bom razložila pri prihodnji uri.**

### TEHNOLOŠKI POSTOPKI PROIZVODNJE TEKSTILIJ

**Tehnološki postopki proizvodnje tekstilnih izdelkov potekajo po naslednjih stopnjah:**

* + **Predenje**
  + **Izdelava ploskovnih tekstilij ( tkanje, pletenje, izdelava vlaknovin )**
  + **Plemenitenje**
  + **konfekcioniranje**

#### PREDENJE

**Predenje je povezovanje večjega števila kratkih vlaken v dolgo nit – prejo.**

**Preja je končni proizvod predenja v predilnici. Preja so niti, nastale z vitjem prediva.**

**Sukanec je sukana preja, ki nastaja s sukanjem dveh prej ali filamentov, da se poveča trdnost in izravna neenakomernost.**

**Označevanje prej in sukancev:**

* + **Finost preje označujemo s tex sistemom. Tex je masa niti v gramih na dolžino enega kilometra. Uporabljamo tudi oznako titer (T), kar pomeni po italijansko finost. Tt (tex )**
  + **Za filamnete ženskih nogavic uporabljajo še staro oznako titer denier. Titer denier (Td) je masa (g) niti na dolžino 9 km.**